**波音（BOEING）**系列常见机型（B737/B757// B767/ B777/ B747/ B747-F）

**B737机型信息**

B737系列机型舱门尺寸(宽\*高)CM：

前舱：86\*122； 后舱: 89\*122 ;

备注：B737系列机型属于窄体机，不接托盘货,货物单件毛重不能超过80KGS

货舱总容积(M3)：30-40CBM

货物业务载量：2-3 TONS

**B757机型信息**

B757系列机型舱门尺寸(宽\*高)CM：

前舱：108\*140； 后舱: 112\*140; 散舱: 81\*122

备注：B757系列机型限制不接托盘货。

货舱总容积(M3)：50-68CBM

货物载量：5－7 TONS

**B767机型信息(KQ)**

B767系列机型舱门尺寸(宽\*高)CM：

前舱：340\*170； 后舱: 178\*170; 散舱: 96\*110

备注：板尺寸：314\*2.44  ；货物高度要控制在1.6M。

货舱总容积(M3)：100-110CBM

货物载量：15TONS

**B747机型信息(JI/AF/CA3208/NW)**

B747系列分为：B747-200/ B747-300/ B747-400(F)

B747系列机型舱门尺寸(宽\*高)CM：

主舱：304\*340 ； 前舱：168\*264； 后舱: 168\*264 ; 散舱: 112\*119

货舱总容积(M3)：B747-200  170 M3 ；B747-300  175M3；

 B747-400  120 M3

货物载量：B747-200  60 TONS ；     B747-400  120 TONS

航班可以装的板箱数量：

B747-200：7板(块) / 9箱(个)

B747-300：15板(块) / 2箱(个)

B747-400：7板(块) / 16箱(个)

板箱尺寸(长\*宽)：

P6P板：244\*318(CM)

P1P板：224\*318(CM)

DPE箱：143\*106(CM)限重600KG  (KQ)

AKE/AVE箱：155\*147CM  (MH/CZ)   （B波音系列尺寸为：155\*163(CM)）

相关说明:

该系列200座以下客机都是窄体单通道飞机(客舱中间只有一个通道),有两个散装舱(前舱和后舱),不能装板装箱; 该系列200座以上客机为宽体飞机,有三个货舱(前舱,后舱,散舱),可以装板装箱。

1. 大型飞机一般前舱装板,后舱只能装箱,前舱的板可以换成箱,散舱位于飞机的尾部。

2. 大板一般以2500KG为宜,小板一般以2300KG为宜,限载时要少装,不限载时可多装;大箱一般以800KG为宜。小箱一般以600KG为宜,不限载时可多装,限载时可多装。

3. 收货尺寸一般要比舱门尺寸小10CM

4. 以上资料数据为理论数据，具体实际操作要根据机型和舱位配载的实际情况为准。

    **空客（AIR BUS）**系列常见机型（A319/A320/A300/A330/A340/A380）

**A300-200机型(TG)**

舱门尺寸(宽\*高)CM：

前舱：270\*178 ；后舱: 181\*171 ;散舱: 95\*95

**A300系列**分为：A300-600

货舱总容积(M3)：115.7 M3

货物载量：13.76Tons

航班可以装的板箱数量：4板(块)/22箱(个)

**A330机型信息（MH）**

**A330系列**分为：A330-200 、A330-300

舱门尺寸(宽\*高)CM：

**A330-200机型：**

前舱：244\*170 ； 后舱: 244\*170 ; 散舱: 95\*106

**A330-300机型**

前舱：244\*170 ； 后舱: 244\*170 ; 散舱: 95\*63

货舱总容积(M3)：A330-200  136 M3 ；A330-300  161.4M3

货物载量：13.76Tons

航班可以装的板箱数量：

A330-200：6板(块)  /  19箱(个)

A330-300：11板(块)  /  32箱(个)

**A340机型信息**

A340系列分为：A340-200、A340-300、A340-500、A340-600

舱门尺寸(宽\*高)CM：

前舱：244\*170 ； 后舱: 244\*170 ; 散舱: 95\*63

货舱总容积(M3)：A330-200  136 M3 ；A330-300  161.4M3

货物载量：13.76Tons

航班可以装的板箱数量：

A340-200：6板(块)      19箱(个)

A340-300：11板(块)     33箱(个)

A340-500：10板(块)     31箱(个)

A340-600：14板(块)     43箱(个)

**A319/A320/A321**

窄体飞机，不收托盘，单件限重80公斤

货舱门尺寸：1.20\*1.80

载量3--6 TONS